
在黄线附近ready\_in变1，第二个阶段data\_in接入data\_out



在黄线附近ready\_insert变1，进入insert阶段，data\_insert接入data\_out